第７６回全道高等学校演劇発表大会　照明進行表(E06)
　学校名（　　　北見北陵藤　　　高校）  　　　上演順（　　　　　）番
　作品名｢　　　サンプルです　　　｣記入しない

  　　　　照明進行表(E06)　　           　　（Ｎｏ．１　/ 　２枚中）

	No.
	頁
	行
	INの
CUE
（FI/CI）
	照明エリア
（詳細は「照明エリア図」に記載）
	照明内容　※(A)(B)はどちらかでよい。(B)を(A)の補足に使ってもよい。

	
	
	
	
	
	（Ａ）照明機器
(色/明るさ(%) 等も明記すること)
	（Ｂ）シーンのイメージ

	1
	
	
	舞監
	
	※緞帳の前明るさの％はとりあえずおおよそでOKです。リハーサルで微調整します

・地明かり（生＋青）100%
・ＬＨ（白に近い空色）、ＵＨ（空色）
・ＳＳ①②③上下100%
・下手サス（フレネル生）80%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	1
	緞帳
(FI)
	
	【基本照明】（昼間）
※Ｎｏ．１に前明かりを加える。
・地明かり（生＋青）100%
・ＬＨ（白に近い空色）、ＵＨ（空色）
・ＳＳ①②③上下100%
・下手サス（フレネル生）＋ネライ100%
・フロント（生）上下フル100%
・シーリング全面フル100%
	※よく晴れた昼間の屋外（絵本の世界のような、明るいイメージ）イメージを補足したり、要望を記入する


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	7
	16
	歌の途中で
(CI)
	
	【ハナの家】
・エリアサス＋シーリング（ネライ）80%
・ＳＳ①②上下100%
	※シーリングとＳＳで、顔がしっかり取れるようにしたいです

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	11
	2
	歌の途中で
(FI)
	
	【基本照明】（夜）
地明かり（青）80%
・エリアサス50%くらい
・ＬＨ（青）、ＵＨ（暗い青）
・ＳＳ①②60%
・シーリング（弱め）
・フロント上下（青）80%
・下手サス＋ネライ60%
	※シーリングが強すぎると、夜の感じがしなくなってしまうので、フロントの青とＳＳでフォローします

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	17
	22
	台詞「うん」の後(CI)
	
	※Ｎｏ．２と同じ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	６
	２０
	５
	
	
	暗転
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  ※IN・OUTの方法　	ＣＩ：ぱっと明るくなる　　ＦＩ：ゆっくり明るくなる　　ＬＯ ：ライトがついたまま幕が開く
　　　　　　　　　　 	ＤＯ  ：暗いままで幕が開く       　　ＬＣ  ：ライトがついたまま幕が下りる　

　学校名（　　　北見北陵藤　　　高校）  　　　上演順（　　　　　）番
　作品名｢　　サンプルです　　｣記入しない

  　　　　照明進行表(E06)　　           　　（Ｎｏ．２　/ 　２枚中）

	No.
	頁
	行
	INの
CUE
（FI/CI）
	照明エリア
（詳細は「照明エリア図」に記載）
	照明内容　※(A)(B)はどちらかでよい。(B)を(A)の補足に使ってもよい。

	
	
	
	
	
	（Ａ）照明機器
(色/明るさ(%) 等も明記すること)
	（Ｂ）シーンのイメージ

	7
	20
	6
	セリフ「夜明けだ」
(FI)
	
	具体的な器具名がわからない場合は、イメージだけでもＯＫです。できるだけわかりやすく伝えてください。

	まだ薄暗い夜明け
※役者の顔が見えるギリギリの明るさ
※舞台全体的に照明が入る
※ホリゾントは下の方が白っぽく、上は暗い青
※上手側から朝陽が当たる

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	28
	21
	セリフ「灼熱の太陽だ！」
(CI)
	
	

	真夏のハワイのような、明るい照明。全体的に明るく。上手前方から強い照明がほしい。背景は青空で大きな雲。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	30
	5
	緞帳
	
	LC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  ※IN・OUTの方法　	ＣＩ：ぱっと明るくなる　　ＦＩ：ゆっくり明るくなる　　ＬＯ ：ライトがついたまま幕が開く
　　　　　　　　　　 	ＤＯ  ：暗いままで幕が開く       　　ＬＣ  ：ライトがついたまま幕が下りる　


